**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 8 TERMOSALDATRICE

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di termosaldatrice rotativa per il mantenimento della qualità e sicurezza del processo di sterilizzazione/alta disinfezione, da collocare presso le varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* Dotata di microprocessore per il controllo e per la stampa dei parametri di saldatura (stampante integrata)
* Velocità di avanzamento non inferiore a 10m/min con sistema di avanzamento e arresto automatico
* Controllo elettronico della temperatura fino a 200°C regolabile con sistema di protezione contro sovratemperatura
* Distanza minima della saldatura dal prodotto non inferiore a 30 mm
* Altezza della saldatura non inferiore a 10 mm
* Impostazione dati per la rintracciabilità (data confezionamento e di scadenza, n. lotto e codice identificativo operatore
* Scrittura alfanumerica e possibilità di inserimento di simboli internazionali
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**