**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 6 RILEVATORE BATTITI

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di rilevatori battito fetale, da collocare presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* Apparecchio portatile per la rilevazione del battito cardiaco fetale di tipo acustico con le seguenti caratteristiche tecniche di minima:
* Dimensioni contenute e peso inferiore a 400g batterie incluse;
* Regolazione dell’intensità del suono;
* Display per la visualizzazione numerica della frequenza cardiaca fetale ed indicazione dello stato della batteria
* Funzionamento a batterie. I formati delle batterie devono essere standard, reperibili sul libero mercato, es AA, AAA, etc. Indicare tipo e durata della batteria nonché, in caso di batterie ricaricabili, come avviene la ricarica e il tempo necessario alla ricarica. In caso di batteria ricaricabile deve essere fornito, nella configurazione di base, il caricabatteria;
* disponibilità di sonde, specifiche per ambito ostetrico, impermeabili e ad elevata sensibilità da 2MHz e da 3MHz
* Ciascun rilevatore di battito dovrà essere fornito completo di:
  + sonda impermeabile da 3MHz
  + custodia di protezione
  + batterie e caricabatterie, nel caso di batterie ricaricabili
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**