**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

LOTTO 1 – HOLTER PRESSORIO

***DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DESTINAZIONE D’USO***

È richiesta la fornitura di registratori Holter pressori per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa e relativo SW di gestione/lettura/valutazione risultati, da installarsi presso gli ambulatori delle varie UU.OO. dell’Azienda USL di Bologna.

***CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA***

* Misurazione e registrazione della pressione arteriosa per un minimo di 24 ore;
* Metodo di misurazione oscillometrico;
* Intervallo di misurazione da pressione statica da 50 a 250 mmHg;
* Range di identificazione della frequenza cardiaca da 40 a 200 battiti/minuto;
* Intervalli di misurazione programmabili;
* Possibilità di utilizzo su pazienti adulti e pediatrici;
* Display per la visualizzazione dei parametri;
* Memorizzazione dei dati (indicazione del numero massimo di misurazioni pressorie memorizzabili);
* Alimentazione e funzionamento a batterie ricaricabili;
* Peso ridotto (entro 300 gr batterie incluse);
* Completo di:
	+ Bracciali di differenti misure (indicare le differenti misure disponibili);
	+ Ricarica batterie;
	+ Ameno n. 2 batterie ricaricabili;
	+ Borsa per trasporto con tracolla;
	+ Software per gestione ed archivio dell’esame su P.C;
	+ Cavo di collegamento al Pc.
* Classificata come Dispositivo Medico ai sensi delle vigenti normative in materia di DM
* Garanzia 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

**Dovranno essere depositati listini e cataloghi di tutti i prodotti disponibili ulteriori rispetto al minimo richiesto, in quanto resta salva la facoltà delle Aziende Sanitarie di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.**